SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( MVV_6940-802
	Type ( Engine )
	WagonShape ( MVV_6940-802.s )
	Size ( 2.45m 3.27m 18.120m )
	Mass ( 22t )
	WheelRadius ( 0.35m )
	InertiaTensor ( Box (2.45m 3.27m 18.020m) )
	Coupling (
Type ( Automatic )
Spring (
Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
Break ( 5.1e7N 5.1e7N )
r0 ( 1cm 25cm )
)
CouplingHasRigidConnection ()
Velocity ( 0.1m/s )
)
Buffers (
Spring (
Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
r0 ( 0m 1e9 )
)
Centre ( 0.5 )
Radius ( 1 )
Angle ( 0.5deg )
)

Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
DerailRailHeight ( 10cm )
DerailRailForce ( 80KN )
DerailBufferForce ( 1000kN )
WheelRadius ( 0.5m )
NumWheels ( 4 )
Friction (
721N/m/s 0 1mph 2.51N/m/s 1.8
5.1N/rad/s 1 -1rad/s 0 1
)
	AntiSlip ()

	BrakeEquipmentType( "Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )

	PassengerCapacity ( 50.0 )

	Inside (
      	PassengerCabinFile ( MVV_6940-802.s )
            PassengerCabinHeadPos ( -0.7 2.4 2.35 )
            RotationLimit ( 20 65 0 )
            StartDirection ( 0 0 0 )
	      Sound ( "6341pas.sms" )
      )


	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce ( 29kN )
	
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 110 )
	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 30 )
	MaxApplicationRate( 25 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 20 )
	EmergencyResCapacity( 10 )
	EmergencyResChargingRate( 25 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 70 )

	IntakePoint ( -0.5 2.0 FuelDiesel )
	Lights	(	10
		Light	(
		comment( Lichtkegel Abblender )
		Type		( 1 )
		Conditions	(
		Headlight ( 2 )
		Unit ( 2 )
		)
		Cycle	( 0 )
		FadeIn ( 0.75 )
		FadeOut ( 0.75 )
		States ( 1
		State	(
		Duration ( 0.0 )
		LightColour ( ff555555 )
		Position ( 0.0 3.50 0 )
		Transition ( 0 )
		Radius ( 70.0 )
		Angle ( 20.0 )
		)
		)
		)
		Light	(
		comment( Lichtschein Fernlicht Vorne )
		Type		( 1 )
		Conditions	(
		Headlight ( 3 )
		Unit ( 2 )
		)
		Cycle	( 0 )
		FadeIn	( 0.5 )
		FadeOut	( 0.5 )
		States	(	1
		State	(
		Duration ( 0.0 )
		LightColour ( ffffffff )
		Position ( 0.0 3.5 18 )
		Transition ( 0 )
		Radius ( 200.0 )
		Angle ( 10.0 )
		)
		)
		)
		Light	(
		comment( Abblender vorne oben )
		Type		( 0 )
		Conditions	(
		Headlight ( 2 )
		Unit ( 2 )
		)
		FadeIn	( 0.5 )
		FadeOut	( 0.5 )
		Cycle	( 0 )
		States	(	1
		State	(
		Duration ( 0.0 )
		LightColour ( 80ffffff )
		Position ( 0 3.1177 8.82 )
		Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
		Transition ( 0 )
		Radius ( 0.3 )
		)
		)
		)
		Light	(
		comment( Fernlicht vorne oben )
		Type		( 0 )
		Conditions	(
		Headlight ( 3 )
		Unit ( 2 )
		)
		FadeIn	( 0.5 )
		FadeOut	( 0.5 )
		Cycle	( 0 )
		States	(	1
		State	(
		Duration ( 0.0 )
		LightColour ( ffffffff )
		Position ( 0 3.1177 8.882 )
		Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
		Transition ( 0 )
		Radius ( 0.4 )
		)
		)
		)
		Light	(
		comment( Fernlicht unten links )
		Type		( 0 )
		Conditions	(
		Headlight ( 3 )
		Unit ( 2 )
		)
		FadeIn	( 0.5 )
		FadeOut	( 0.5 )
		Cycle	( 0 )
		States	(	1
		State	(
		Duration ( 0.0 )
		LightColour ( ffffffff )
		Position ( -0.652 1.355 8.73 )
		Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
		Transition ( 0 )
		Radius ( 0.4 )
		)
		)
		)
		Light	(
		comment( Fernlicht unten rechts )
		Type		( 0 )
		Conditions	(
		Headlight ( 3 )
		Unit ( 2 )
		)
		Cycle	( 0 )
		FadeIn	( 0.5 )
		FadeOut	( 0.5 )
		States	(	1
		State	(
		Duration ( 0.3 )
		LightColour ( ffffffff )
		Position ( 0.652 1.355 8.73 )
		Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
		Transition ( 0 )
		Radius ( 0.4 )
		)
		)
		)
		Light	(
		comment( Abblender unten links )
		Type		( 0 )
		Conditions	(
		Headlight ( 2 )
		Unit ( 2 )
		)
		FadeIn	( 0.5 )
		FadeOut	( 0.5 )
		Cycle	( 0 )
		States	(	1
		State	(
		Duration ( 0.0 )
		LightColour ( 80ffffff )
		Position ( -0.652 1.355 8.73 )
		Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
		Transition ( 0 )
		Radius ( 0.4 )
		)
		)
		)
		Light	(
		comment( Abblender unten rechts )
		Type		( 0 )
		Conditions	(
		Headlight ( 2 )
		Unit ( 2 )
		)
		Cycle	( 0 )
		FadeIn	( 0.5 )
		FadeOut	( 0.5 )
		States	(	1
		State	(
		Duration ( 0.3 )
		LightColour ( 80ffffff )
		Position ( 0.652 1.355 8.73 )
		Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
		Transition ( 0 )
		Radius ( 0.4 )
		)
		)
		)
		Light	(
		comment( Schluss hinten fern )
		Type		( 0 )
		Conditions	(
		Headlight ( 3 )
		Unit ( 3 )
		)
		FadeIn	( 0.5 )
		FadeOut	( 0.5 )
		Cycle	( 0 )
		States	(	1
		State	(
		Duration ( 0.0 )
		LightColour ( 80ff0000 )
		Position ( 0.652 1.10028 -8.643 )
		Azimuth ( -180 -180 -180 )
		Transition ( 0 )
		Radius ( 0.4 )
		)
		)
		)
		Light	(
		comment( Schluss hinten abblender )
		Type		( 0 )
		Conditions	(
		Headlight ( 2 )
		Unit ( 3 m )
		)
		FadeIn	( 0.5 )
		FadeOut	( 0.5 )
		Cycle	( 0 )
		States	(	1
		State	(
		Duration ( 0.0 )
		LightColour ( 80ff0000 )
		Position ( 0.652 1.10028 -8.643 )
		Azimuth ( -180 -180 -180 )
		Transition ( 0 )
		Radius ( 0.4 )
		)
		)
		)
		)
    	Sound (	"6341Eng.sms" )
	)

Engine ( MVV_6940-802
	Effects
		(
		DieselSpecialEffects
			(
			Exhaust1
			(
			0.696 3.35 0
			0 1 0
			0.1
			)
			)
        		)
        
	Wagon ( MVV_6940-802 )
	Type ( Diesel )
	MaxPower ( 150kW )
	MaxForce ( 72kN )	
	MaxContinuousForce ( 26.5kN )
	MaxVelocity ( 60kmh )
	MaxCurrent ( 72A ) 
	WheelRadius ( 0.35m )
	Sanding ( 1e9mph )
	HeadOut (  1.3 2.35 7.28 )


	NumWheels ( 4 )
	MaxTemperature ( 120 )
	MaxOilPressure ( 90 )

 	CabView ( MVV_6940.cvf )
	MaxDieselLevel ( 150gal )
	DieselUsedPerHourAtMaxPower ( 35gal )
	DieselUsedPerHourAtIdle ( 8gal )

	AirBrakesAirCompressorPowerRating( 1.2 )
	AirBrakesMainMinResAirPressure( 0 )
	AirBrakesMainMaxAirPressure( 90 )
	AirBrakesMainResVolume( 8 )
	AirBrakesAirCompressorWattage( 19000 )
	AirBrakesCompressorRestartPressure( 87 )
	AirBrakesAirUsedPerPoundsOfBrakePipePressure( 0.22 )
	AirBrakesIsCompressorElectricOrMechanical( 1 )

	EngineBrakesControllerMinPressureReduction( 6 )
	TrainBrakesControllerMinPressureReduction( 6 )
	EngineBrakesControllerHasProportionalBrake( 1 )
	EngineBrakesProportionalBrakeLag( 0.9 )
	EngineBrakesControllerMaxApplicationRate( 20 )
	TrainBrakesControllerMaxApplicationRate( 20 )
	EngineBrakesControllerMaxReleaseRate( 15 )
	TrainBrakesControllerMaxReleaseRate( 4 )
	EngineBrakesControllerEmergencyApplicationRate( 50 )
	TrainBrakesControllerEmergencyApplicationRate( 50 )
	EngineBrakesControllerMinSystemPressure( 0 )
	TrainBrakesControllerMinSystemPressure( 0 )
	EngineBrakesControllerMaxSystemPressure( 90 )
	TrainBrakesControllerMaxSystemPressure( 90 )
	EngineBrakesControllerEmergencyBrakeTimePenalty( 60 )
	TrainBrakesControllerEmergencyBrakeTimePenalty( 60 )
	EngineBrakesControllerFullServicePressureDrop( 26 )
	TrainBrakesControllerFullServicePressureDrop( 26 )


	DynamicBrakesMinUsableSpeed( 5 )
	DynamicBrakesMaximumEffectiveSpeed( 25 )
	DynamicBrakesMaximumForce( 20000 )
	DynamicBrakesResistorCurrentLimit ( 5000 )
	DynamicBrakesCutInSpeed( 8 )
	DynamicBrakesMaxAirBrakePressure ( 15 )
	DynamicBrakesFadingSpeed( 25 )
	DynamicBrakesDelayTimeBeforeEngaging ( 10 )
	DynamicBrakesMaximumSpeedForFadeOut ( 65 )
	DynamicBrakesEffectAtMaximumFadeOut( 0 )
	DynamicBrakesHigherSpeedCurveExponent( 1 )
	DynamicBrakesLowerSpeedCurveExponent( 1 )
	DynamicBrakesNumberOfControllerNotches( 10 )


	BrakesEngineBrakeType( "Air_single_pipe"  )
	BrakesTrainBrakeType( "Air_single_pipe" )
        BrakesEngineControllers( "Independent, Train, Dynamic" )
        
        EngineBrakesControllerDirectControlExponent( 1 )

	MaxDieselLevel ( 150gal )
	DieselUsedPerHourAtMaxPower ( 35gal )
	DieselUsedPerHourAtIdle ( 8gal )

	DieselSmokeEffectInitialMagnitude( 0.9 )
	DieselSmokeEffectMaxMagnitude( 0.9 )
	DieselSmokeEffectInitialSmokeRate( 0.5 )
	DieselSmokeEffectMaxSmokeRate( 0.9 )	
	
	DieselEngineIdleRPM( 600 )
	DieselEngineMaxRPM( 2100 )
	DieselEngineSpeedOfMaxTractiveEffort( 6mph )        
        DieselEngineMaxRPMChangeRate( 40 )

	DoesHornTriggerBell( 0 )

	EmergencyStopMonitor(
    		MonitoringDeviceMonitorTimeLimit( 0 )
    		MonitoringDeviceAlarmTimeLimit( 0 )
    		MonitoringDevicePenaltyTimeLimit( 0 )
    		MonitoringDeviceCriticalLevel( 0 )
    		MonitoringDeviceResetLevel( 0 )
    		MonitoringDeviceAppliesFullBrake( 0 )
    		MonitoringDeviceAppliesEmergencyBrake( 1 )
    		MonitoringDeviceAppliesCutsPower( 0 )
    		MonitoringDeviceAppliesShutsDownEngine( 0 )
    		)

	AWSMonitor(
		MonitoringDeviceMonitorTimeLimit( -1 )
		MonitoringDeviceAlarmTimeLimit( 5 )
		MonitoringDevicePenaltyTimeLimit( 0 )
		MonitoringDeviceCriticalLevel( 0 )
		MonitoringDeviceResetLevel( 0 )
		MonitoringDeviceAppliesFullBrake( 0 )
		MonitoringDeviceAppliesEmergencyBrake( 1 )
		MonitoringDeviceAppliesCutsPower( 0 )
		MonitoringDeviceAppliesShutsDownEngine( 0 )
		)
	
	EngineVariables( 3600 )
			
        EngineControllers (
            Throttle ( 0 1 0.125 0 0.
                NumNotches ( 9
                    Notch ( 0       0 Dummy )
                    Notch ( 0.125   0 Dummy )
                    Notch ( 0.25    0 Dummy )
                    Notch ( 0.375   0 Dummy )
                    Notch ( 0.5     0 Dummy )
                    Notch ( 0.625   0 Dummy )
                    Notch ( 0.75    0 Dummy )
                    Notch ( 0.875   0 Dummy )
                    Notch ( 1       0 Dummy )
                )
            )
            Brake_Engine ( 0 1 0.125 0 
                NumNotches ( 1
                    Notch( 0  1 Dummy )
                )
            )
            Brake_Train ( 0 1 0.1 0.75 
                NumNotches ( 5
                    Notch( 0    0 TrainBrakesControllerReleaseStart )
                    Notch( 0.3  1 TrainBrakesControllerGraduatedSelfLapLimitedHoldingStart )
                    Notch( 0.85 0 TrainBrakesControllerSuppressionStart )
                    Notch( 0.9  0 TrainBrakesControllerContinuousServiceStart )
                    Notch( 0.95 0 TrainBrakesControllerEmergencyStart )
                )
            )
            Brake_Dynamic ( 0 1 0.11 0 
                NumNotches ( 10 
                	Notch ( 0       0 Dummy )
                    	Notch ( 0.11    0 Dummy )
                  	Notch ( 0.22    0 Dummy )
                   	Notch ( 0.33    0 Dummy )
                   	Notch ( 0.44    0 Dummy )
                   	Notch ( 0.55    0 Dummy )
                   	Notch ( 0.66    0 Dummy )
                   	Notch ( 0.77    0 Dummy )
                   	Notch ( 0.88    0 Dummy )
                   	Notch ( 1       0 Dummy )
                )
            )
            DirControl ( -1 0 1 1 )
            BellToggle( 0 1 0 )
            AWS ( 0 1 0 )
            Sanding ( 0 1 0 )
            Horn ( 0 1 0 )
            Wipers ( 0 1 0 )
            EmergencyStopResetToggle( 0 1 0 )
            EmergencyStopToggle( 0 1 0 )
            Vigilance ( 0 1 0 )
            Headlights ( 0 0.25 1 0 )
            BailOffButton( 0 1 0 )
        )
        
    	Sound (	"6341Cab.sms" )
        Name ("MVV Bwzmot 6940-802")
    	Description (
	"2010-ben az MVV átvette a Kecskeméti Kisvasút üzemeltetését. A leromlott pályát felújította, melynek köszönhetően a pálya sebebesség 60km/h-ra emelkedett.\n\n"+
        "A felújított pálya lehetövé tette a hivatásforgalom újjászervezését és elinditását.\n\n"+
        "A gazdaságos üzemeltetéshez az MVV modernizált 2948.81 sorozatú mozdonyait, valamint az új beszerzésü 6940 motorkocsijait használja. A motorkocsihoz csatolható továbbá egy Bdaw típusú személykocsi is.\n\n"+
        "A MOFV Vasúti Jármügyár álltal épített 6940 sorozatú motorkocsi utastere légkondicionált. Ajtajai távműködtetésüek, hangos és vizuális utastájékoztatóval van felszerelve.\n\n"+ 
	"Meghajtás: dizel-hidrodinamikus\n"+
	"Motortipus: Skoda DML420T-6, Teljesitménye: 150KW, Engedélyezett sebesség: 60km/h\n\n"+
	"Hossza: 18,3 m, Szélessége: 2,424 m, Magassága: 3,22 m, Szolgálati tömeg: 22 t\n\n"+
        "Ülöhelyek: 64db 2.osztályú\n\n"+
	"Tengelyelrendezés:B'B'"
	)
    	EngineOperatingProcedures (
    	"So setzen Sie den Zug in Bewegung\n"+
	"1.	Drücken Sie die W-TASTE, um den Richtungshebel in die Position Vorwärts zu bringen.\n"+
	"2.	Drücken Sie die Ö-TASTE, um die Zugbremsen zu lösen.\n"+
	"3.	Drücken Sie die Ü-TASTE, um die Lokbremse zu lösen.\n"+
	"4.	Drücken Sie die D-TASTE, um den Regler von der Position Leerlauf in Kerbe 1 zu bewegen.\n"+
	"5.	Erhöhen Sie die Leistung (D-TASTE) Kerbe für Kerbe, bis der Zug die gewünschte Geschwindigkeit erreicht hat.\n\n"+
	"So bremsen Sie den Zug ab\n"+
	"1.	Drücken Sie die A-Taste, um den Regler in eine niedrigere Einstellung zu bewegen.\n"+
	"2.	Setzen Sie die Bremsen ein, wenn Sie noch weiter abbremsen möchten.\n\n"+
	"So bedienen Sie die Betriebsbremsen\n"+
	"1.	Drücken Sie die A-TASTE, um den Regler in die Position Leerlauf zu bewegen.\n"+
	"2.	Warten Sie zehn Sekunden, und drücken Sie dann die .-TASTE (Punkt), um den Hebel für die Betriebsbremse aus der Position Aus in die Position Leerlauf zu bewegen. Warten Sie einige Sekunden, bis der Bremskreislauf geschlossen ist, und drücken Sie die .-TASTE erneut, bis Sie die gewünschte Stufe für die Betriebsbremse (Stufen 1 bis 8) erreicht haben.\n\n"+
	"So lösen Sie die Betriebsbremsen\n"+
	"1. Drücken Sie die D-TASTE, um den Regler in Richtung Leerlauf zu bewegen.\n\n"+
	"So bedienen Sie die Zugbremsen\n"+
	"1.	Drücken Sie die Ä-TASTE, um die Zugbremse zu ziehen.\n\n"+
	"So lösen Sie die Zugbremsen auf der Lokomotive getrennt\n"+
	"1. Drücken Sie --TASTE (MINUS).\n\n"+
	"So lösen Sie die Zugbremsen\n"+
	"1. Drücken Sie die Ö-TASTE, um die Zugbremsen zu lösen.\n\n"+
	"So betätigen Sie die Lokbremse\n"+
	"1.	Drücken Sie die +-TASTE (Pluszeichen), um die Lokbremse anzuziehen.\n\n"+
	"So lösen Sie die Lokbremse\n"+
	"1. Drücken Sie die Ü-TASTE, um die Lokbremse zu lösen.\n\n"+
	"So lösen Sie die Notbremse aus\n"+
	"1.	Drücken Sie die A-TASTE, um den Regler in die Position Leerlauf zu stellen.\n"+
	"2.	Drücken Sie die RÜCKTASTE, um die Notbremsung auszulösen.\n\n"+
	"So fahren Sie rückwärts\n"+
	"1.	Halten Sie den Zug vollständig an.\n"+
	"2.	Drücken Sie die S-TASTE, um den Richtungshebel in die Position Rückwärts zu stellen.\n"+
	"3.	Lösen Sie die Bremsen.\n"+
	"4.	Schieben Sie den Regler langsam nach vorne (D-TASTE).\n\n"+
	"So kuppeln Sie an einen Waggon oder eine Lokomotive an\n"+
	"1. Fahren Sie sehr langsam an die Einheit heran, mit etwa 2 km/h.\n"+
	"TIPP: Für die Kupplungsansicht drücken Sie die 6-Taste.\n"+
	"2. Drücken Sie F9, um das Zugbedienungsfenster zu öffnen.\n"+
	"3. Wenn das Symbol für die angekuppelte Einheit rot angezeigt wird, ist die Handbremse gezogen. Doppelklicken Sie auf den Waggon, um die Handbremse zu lösen.\n"+
	"4. Schließen Sie das Zugbedienungsfenster.\n\n"+
	"So kuppeln Sie von einem Waggon oder einer Lokomotive ab\n"+
	"1. Drücken Sie F9, um das Zugbedienungsfenster zu öffnen.\n"+
	"2. Doppelklicken Sie auf eine Einheit in dem Bereich des Zuges, den Sie von der Lokomotive abkuppeln möchten, um die Handbremse zu ziehen.\n"+
	"3. Doppelklicken Sie auf die Kupplung zwischen den Einheiten, die Sie vom Rest des Zuges abkuppeln möchten.\n"+
	"4. Schließen Sie das Fenster Zugbedienung."
    	) 
)

